

**CORPS DE CADETS 2449**

Rock-Forest – St-Élie – Deauville

**Mensurations pour commande de vêtement**

**CC2449-036**

31 décembre 2020

**Partie 1 – Renseignements sur le cadet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom du cadet | Prénom du cadet | Sexe |
|  |  | [ ] M [ ]  F |
| No téléphone (maison) | No téléphone (cellulaire) | Courriel |
|  |  |  |

**Partie 2 – Mensurations du cadet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pouces | ou | Centimètres |  |  |  | Pouces | ou | Centimètres |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tête : |  |  |  |  |  | Taille : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cou : |  |  |  |  |  | Hanches : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poitrine : |  |  |  |  |  | Grandeur : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soulier : | Longueur (mm) |  | Largeur (mm) |  |  | Gant : | [ ] 2TP [ ] TP [ ] JR [ ] P/M [ ] G/TG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Partie 3 – Instructions**

|  |  |
| --- | --- |
| **Circonférence de la tête** |  |
|  |
| 1. Mesurez au-dessus des oreilles à l’endroit le plus fort (figure 1A et 1B).
 |
|  |
| 1. La bonne mesure est le chiffre qui s’aligne avec le bord (ou début) du ruban à mesurer (figure 1B et 1C).
 |
|  |
| *La mesure correcte est le chiffre en ligne avec le bout du ruban. Arrondissez au ¼ pouce supérieur ou au ½ cm le plus près. Cette personne a une mesure de tête de 23 ¾ pouces.* |
|  |
| **Mesure du cou** |  |
| (Utiliser une des deux méthodes suivantes) |
|  |
| **Méthode 1 (méthode de préférence)** |
|  |
| 1. Prenez une chemise qui vous va bien lorsque le dernier bouton du col est attaché.
 |
|  |
| 1. Déboutonnez la chemise (figure 2A).
 |
|  |
| 1. Mettez-la à plat sur une table, le col bien ouvert.
 |
|  |
| 1. Mesurez la distance entre le centre du bouton et de la boutonnière (figure 2A). La mesure obtenue est la mesure de votre cou (figure 2B).
 |
|  |

**Partie 3 – Instructions (suite)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Méthode 2 X** |  |
|  |
| 1. Cette mesure est prise directement sur la peau.
 |
|  |
| 1. Entourez la base du cou avec un ruban à mesurer en suivant la ligne du col (placez le ruban entre le col et la peau). Prenez la mesure ou se situerait le bouton du col s’il était attaché.
 |
|  |
| 1. À l’avant du cou, faites un ‘‘ V ’’ (angle de 90o) en croisant le bout du ruban par-dessus le ruban (figure 2C et 2D).
 |
|  |
| 1. Utilisez le chiffre qui s’aligne avec le bas du bout du ruban (vous devriez être en mesure d’insérer un doigt entre le ruban et votre cou) (figure 2D).
 |
|  |
| *La mesure correcte est le chiffre en ligne avec le bout de la flèche. Arrondissez au ¼ pouce ou au ½ cm supérieur le plus près.*  |
|  |
| **Mesure de la poitrine** |  |
|  |
| 1. Levez les bras, placez le ruban autour de la poitrine à l’endroit le plus large, le ruban parallèle au sol. Baissez les bras et prenez la mesure (figure 3A et 3B).Le ruban à mesurer ne devrait pas serrer le corps.
 |
|  |
| *Ne faites surtout pas d’estimation. Prenez cette mesure par-dessus un vêtement léger.* |
|  |
| **Mesure de la taille** |  |
| (Utiliser une des deux méthodes suivantes) |
|  |
| **Méthode 1 (méthode de préférence)** |
|  |
| 1. Prenez un pantalon qui vous fait bien lorsqu’il est attaché.**(Ne pas utiliser un pantalon taille basse).**
 |
|  |
| 1. Mettez-la à plat sur une table, la taille bien attachée.
 |
|  |
| 1. Mesurez la distance de la couture d’un côté à l’autre (figure 4A). La mesure que vous obtenez devrait être multipliée par deux (2) : ceci est votre tour de taille.
 |
|  |
| **Méthode 2 X** |  |
|  |
| 1. Cette mesure est prise directement sur la peau, mais vous devez porter un pantalon afin de déterminer ou vous portez votre ceinture.**(Ne pas utiliser un pantalon taille basse).**
 |
|  |
| 1. Entourez le ruban à mesurer autour de votre taille à la hauteur de la ceinture. Insérez-le entre le pantalon et la peau (figure 4B et 4C). Le ruban à mesurer ne devrait pas serrer le corps.
 |
|  |
| 1. La mesure exacte est le chiffre qui est aligné avec le bout du ruban.
 |
|  |
| *Ne faites pas d’estimation. Ne prenez pas cette mesure par-dessus vos pantalons ou votre ceinture.* |

**Partie 3 – Instructions (suite)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mesure des hanches** |  |
|  |
| 1. Cette mesure devrait être prise par-dessus un vêtement léger. **(Vous devez vider vos poches).**
 |
|  |
| 1. Tenez-vous droit, les pieds joints, mesurez la partie la plus large des hanches et gardez le ruban parallèle au sol (figure 5A).
 |
|  |
| *La mesure exacte est le chiffre qui s’aligne avec le bout du ruban. Arrondissez au ¼ pouce ou au ½ cm supérieur le plus près (figure 5B).*  |
|  |
| **Grandeur** |  |
|  |
| 1. **Enlevez vos chaussures.**
 |
|  |
| 1. Tenez-vous debout avec les talons collés ensemble, le dos contre un mur. Assurez-vous bien que votre tête touche au mur.
 |
|  |
| 1. Prenez un outil plat et rigide (exemple : une règle de bois) et placez-la à plat sur la tête et contre le mur. Assurez-vous que l’outil a un angle de 90 degrés avec le mur et faites une marque sur le mur avec un crayon.
 |
|  |
| 1. Mesurez en ligne droite du plancher à la marque sur le mur.
 |
|  |

**Partie 4 – Notes**

|  |
| --- |
|  |
| Toutes les pièces d’uniforme ainsi que tout autre matériel fourni au cadet(e) demeure la propriété du Ministère de la Défense nationale et constitue un prêt uniquement. |
|  |
| Dès que le cadet(e) n'est plus intéressé(e) au Programme de l’Organisation des cadets du Canada (OCC), sois-en : |
|  |
| 1. Indiquant par écrit ou verbalement qu’il (elle) désire quitter le programme ;
 |
|  |
| 1. N’assistant plus aux rencontres et activités du corps de cadets, ou;
 |
|  |
| 1. Ayant atteint l’âge maximum permit (19 ans).
 |
|  |
| Il (elle) doit retourner toutes les pièces d’uniforme ainsi que les autres pièces d’équipement qui lui auront été prêtées. Celles-ci devront être : |
|  |
| 1. Complètes et dans le même état dans laquelle elles ont été distribuées, et;
 |
|  |
| 1. Propres et nettoyées adéquatement selon les instructions d’entretien en usage.
 |
|  |